**数据查询**

数据查询需要事先准备测试数据，准备方法详见数据备份。

数据查询测试的重点在于**数据是否会丢失、数据表示准确。**

测试过程中，如果需要提高效率，可以结合数据备份一起看

1. 验证详细信息当中的图片数量、录像数量、验证详细信息当中文字描述
2. 关注未分析、已分析数据
3. 部分查询结果是可以联动的，比如布控名单、方向（只能是设定为同一个方向）
4. 速度这个查询条件需要注意，所有的卡口车检、视频电警等都能获取到速度值（待确认）
5. 远程主机需要联动FTP、平台等需要搞清楚 无需发送、已发送等 例如白名单是无需发送的。
6. 交通参数统计（待完善）
7. 关注一下通道，如果通道被删除 之前的数据貌似显示不太正常（待完善）
8. 抓拍时间再确认一下，机制应该是获取IPC那边的，设备校时给相机不是很及时、另外校准指令有很多设备发送的话会乱掉。